|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **Instruction Permanente de Sécurité**

Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |
| Etablissement : | Collège … |
| Laboratoire de Sciences et technologie : | Salle à moyens partagés  |
| Poste de travail : | **Maxicraft** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Attention machine dangereuse****Machine autorisée aux élèves et aux professeurs.****Respecter les IPS affichées et les consignes de sécurité****Supplémentaires sur les points non conformes.** |
|  |  |  |
|  |  | Respect des procédures :1. Positionner la pièce
2. Maintenir la pièce
3. Abaisser le levier
4. Ajuster la position de la pièce
5. Allumer la machine
6. Percer
7. Retirer la pièce
 |
|  |  |  |
|  |  | Risques particuliers :* Attention aux doigts
* Attention aux yeux (projection de copeaux)
* Attention aux vêtements flottants
* Attention aux cheveux longs (les attacher)
 |
|  |  |  |
|  |  | Equipements de protection individuelle :* Lunettes de protection
 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Caractéristiques :Marque : MaxicraftType : 50100 JUPITERVitesse de broche maxi : 18000 tr/mnCourse broche : 20mmPerçages : 0,3 à 3,2mmTension : 12-18 VIntensité : 2 Amp. |  | * + - 1.
 |